НОМЕНКЛАТУРА НА ПРОИЗВОДСТВОТО
ЕТ "ЕМИЛ ЦВЕТАНОВ" ГР. КОСТЕНЕЦ

ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ…………………………………………………………………………….
	№
	изделие
	окомплектовка
	базови размери
	бр. в оп.

	101
	Халка на заварен винт с милиметрова резба 7/8
	1бр.гайка, 1бр. шайба и декоративна розетка
	ф7/Ф32/М8
	25

	102
	Халка на винт с милиметрова резба 7/8
	1бр. гайка, 1бр.шайба и декоративна розетка
	ф7/Ф32/ М8
	25

	103
	Халка на винт с милиметрова резба 6/6
	1бр. гайка и 2бр. шайби
	ф6 /Ф32/М6
	25

	104
	Халка на винт с милиметрова резба 5/6
	1бр. гайка и 2бр. шайби
	ф5/Ф28/М6
	25

	105
	Халка на винт с милиметрова резба 4/4
	1бр. гайка и 1бр.шайби
	ф4/Ф28/ М4
	25

	106
	Халка на усилен винт с милиметрова резба 7/8
	1бр.гайка, 1бр. шайба, декоративна розетка
	ф7/Ф32/М8
	10

	107
	Халка на удължен винт с милиметрова резба 7/8
	1бр. гайка, 1бр. шайба и декоративна розетка
	ф7 /Ф32/М8
	25

	108
	Халка на декоративна гайка 7/8
	-
	ф7/Ф32/М8
	

	201
	Халка на шплент 5/80
	-
	ф 5 / L 80
	25

	202
	Халка на винт с резба за дърво

(халка на питон) 5/4 Г
	-
	ф5/ Ф32 / ф4
	25

	203
	Халка на винт с резба за дърво

(халка на питон)5/4М
	-
	ф5 /Ф28 / ф4
	25

	204
	Халка на винт с резба за дърво

(халка на питон) 4/4
	-
	ф4 /Ф28 / ф4
	25

	205
	Халка на винт с резба за дърво

(халка на питон) 7/7
	-
	ф7/ Ф32 / ф7
	25

	206
	Халка на винт с резба за дърво

(халка на питон) 6/5
	-
	ф6/Ф32/ф5
	25

	207
	Халка на винт с резба за дърво

(халка на питон) 5/5
	-


	ф5/Ф32/ф5
	25

	301
	Халка заварена 7/ 32
	-
	ф7 / Ф32
	25

	302
	Халка заварена 6/32
	-
	ф 6 / Ф32
	25

	303
	Халка заварена 5/32
	-
	ф5 / Ф32
	25

	304
	Халка заварена 5/28
	-
	ф5 / Ф28
	25

	305
	Халка заварена 4/28
	-
	ф4 / Ф28
	25

	306
	Халка заварена 12/120
	-
	ф12/Ф120
	10

	401
	Райбер на плочка
	насрещник
	ф6/d2
	50

	402
	Райбер на плочка с декоративно топче
	насрещник
	ф6/d2
	50

	403
	Райбер на винт с резба за дърво 4/50
	насрещник
	ф 4 / L50
	50

	404
	Райбер на винт с резба за дърво 4/50
	-
	ф 4 / L50
	50

	405
	Райбер на винт с резба за дърво 3/50
	-
	ф3/L30
	50

	406
	Гвоздей "Г" образен на винт с резба за дърво 7/70
	-
	ф 7 / L70
	50

	407
	Гвоздей "Г" образен на винт с резба за дърво 5/70
	-
	ф 5 / L 70
	50


	408
	Гвоздей "Г" образен на винт с резба за дърво 4/60
	-
	ф 4 / L 60
	50

	409
	Гвоздей "Г" образен на винт с резба за дърво 3/40
	-
	ф 3 / L 40
	50

	501
	Кука въпросителна с резба за дърво 4/60
	-
	ф4/Ф20/L60
	50

	502
	Кука въпросителна с резба за дърво 4/50
	-
	ф4/Ф16/L50
	50

	503
	Кука въпросителна с резба за дърво 4/40
	-
	ф4/Ф12/L40
	50

	504
	Кука въпросителна с резба за дърво 4/35
	-
	ф4/Ф8 /L 35
	50

	505
	Кука затворена с резба за дърво (питон) 4
	-
	ф 4 /Ф8/L35
	50

	506
	Кука "S" 4 /12
	-
	ф 4 /Ф 12
	50

	507
	Кука "S" 4 / 20
	-
	ф 4 /Ф 20
	50

	508
	Кука "S" 4 / 30
	-
	ф 4 /Ф 30
	50

	509
	Кука въпросителна с резба за дърво 3/30
	-
	ф3/Ф8/ L 30
	50

	510
	Кука въпросителна с резба за дърво 3/25
	-
	ф3/Ф6/ L 25
	50

	511
	Кука затворена с резба за дърво

(питон) 3/25
	-
	ф3/Ф6/ L 25
	50

	512
	Кука въпросителна с резба за дърво 7 /80
	-
	ф7/Ф15/ L80
	25

	513
	Кука затворена с резба за дърво
(питон) 7/70
	-
	ф7/Ф12/L70
	25

	514
	Кука въпросителна с резба за дърво 5/70
	-
	ф5/Ф12/L70
	50

	515
	Кука затворена с резба за дърво

(питон) 5 /60
	-
	ф5/Ф8/ L60
	50

	516
	Кука затворена с милиметрова резба 6/70
	гайка и шайба
	М6/L70
	25

	517
	Кука затворена с милиметрова резба 8/70
	гайка и шайба
	М8/L70
	25

	601
	Кука закачалка за прозорец 4/110
	питон
	ф4/L 110
	25

	602
	Кука закачалка за прозорец 4/70
	питон
	ф 4 / L 70
	25

	603
	Закачалка с резба за дърво “В”
	-
	ф3/Ф18
	50

	604
	Закачалка двурога
	-
	ф3/Ф18
	50

	605
	Закачалка за рамка 8/35
	-
	ф 8 /Н 35
	50

	606
	Закачалка за рамка 8/25
	-
	ф8/Н25
	50

	607
	Закачалка за рамка 5/20
	-
	ф 5 / Н 20
	50

	608
	Буферче за двукрила дограма
	-
	ф 4 /Н 50
	25

	609
	Кука закачалка за прозорец 5/180
	питон
	Ф5/L180
	25

	610
	Закачалка за рамка от алуминиев профил
	-
	d08/H35
	50

	611
	Закачалка за конзола – двойна
	-
	L90/d1
	50

	612
	Закачалка за конзола единична
	-
	L50/d1
	50

	703
	Закачалка на кабел към носещо въже
	-
	d05/Ф10
	50

	705
	Шайба подложна широкопола 8/28
	-
	ф8/Ф28
	50

	706
	Шайба подложна широкопола 6/1 4
	-
	ф6/Ф14
	50

	707
	Връзка тип “Осмица” с регулиране на носещото въже
	- 
	ф7/Ф17/L80
	25

	708
	Връзка тип “Осмица” за носещо въже
	- 
	ф7/Ф17/L80
	25

	709
	Халка на планка 7/80
	-
	ф7/d2/L80
	25

	801
	Карабинка с върток
	-
	Ф 6/В 20/ L120
	10

	802
	Карабинка
	-
	Ф 6 / L60
	10

	803
	Върток –малък
	-
	Ф 6 / B20
	10

	805
	Обувалка - къса
	-
	L 100
	10

	806
	Обувалка – сгъваема
	-
	L 200
	10


Забележка : Изделията са с бляскаво цинково покритие за експлоатация при нормални условия.
